{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,11,0],[7,1,9,1],[7,5,11,5],[7,6,11,6],[7,7,11,7],[13,0,13,11],[14,0,15,0],[14,1,14,7],[14,8,14,11],[18,0,18,11],[19,0,20,0],[19,1,19,7],[19,8,19,11],[21,0,23,0],[21,6,23,6],[21,7,23,7],[24,0,24,11],[25,0,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2020-001"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2020-1-4 13:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["开平板","6mm开平板","Q235","2.01*特尺","吨","约50吨","总厂","板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标 "]
[null,null,"Q235","1.25*特尺","吨"]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","吨"]
[null,"10mm开平板","Q235","1.5*6","吨"]
[null,"12mm开平板","Q235","1.51*6","吨",{"$nulls":3}," "]
[]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量",null,"具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","12mm带钢","Q235","100*6","支",126,"总厂","不允许有圆弧边"]
[]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量",null,"具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["型材","【10","Q235","6米","支",327,"总厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【16b","Q235","9米","支",204]
[null,"L100*100*10","Q235","6米","支",152]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货付款；3、收货方式按照需方过磅重量电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、提货周期为三日内；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许五个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标；"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]